超声科诊疗床参数

参数：

1、床长度约190厘米，宽度约63厘米，高度约65厘米

2、外观人性化设计无尖角、保护医护人员及患者免刮伤

3、独创电子自动纠偏系统，克服传统换纸装置单边卡纸

4、一次性卷纸换纸功能、卫生干净、避免患者病菌、体液交叉感染

5、自动或手动选择换纸长度、节约用纸、低碳环保

7、输液支架，便于患者输液时检查

8、四轮配置静音万向轮、全配置锁死机构，方便移动和固定

\*9、耦合剂加热、温暖患者身心，提升服务水平质量

10、耦合剂加热用心双槽设计体现对患者永不间断的温暖关爱

11、耦合剂加热带独立电源开关、节能、环保、安全

12、防紫外线高密度抗菌防水皮面、清洁方便、经久耐用

配置：

1、检查床主体 一套

2、耦合剂加热器 一个

3、输液架 一支

4、床单(宽度约62厘米，长约80米) 一卷

5、说明书 一套

超声科诊疗椅参数

参数

1、整坐垫高度、坐垫前后移位、靠背角度；

2、盘电镀脚托；

\*3、外线抗高密度抗菌皮；

4、量铸铝椅脚；

5、万向轮

配置

医师椅一把