**九〇三医院POCT参数及相关要求**

1. 基本参数：
2. 内置微电脑分析；
3. 荧光免疫层析；
4. 外接电源，最好有内置电池；
5. 全触摸屏幕，智能操作；
6. 条码扫描、USB接口；
7. 小于等于15分钟检测时间；
8. 测试卡配置：

（1）各种单卡

（2）肌钙蛋白/脑钠肽/D二聚体 三联卡

（3）肌钙蛋白/脑钠肽/D二聚体/CKMB/肌红蛋白 五联卡

1. 比对试验要求：
2. poct所需参数卡片：

（1）肌钙蛋白单卡；

（2）肌钙蛋白+D二聚体+脑钠肽 三联卡

（3）肌钙蛋白/脑钠肽/D二聚体/CKMB/肌红蛋白  五联卡

2、每种卡片各需要2张，交给我院做对比实验。